ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033 ИНН 7839478785 КПП 781101001

site@srs-automatic.ru тел. 8-800-600-72-68, +7 812 983-22-68

Калькулятор потребления воздуха пневмоцилиндром

Заказчик:	Дата:
Представитель:	Техзапрос №:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип пневмоцилиндра * Варианты: двустороннего действия с односторонним штоком; одностороннего действия / пружинный возврат; двустороннего действия с двусторонним штоком.	Двустороннего действия с односторонним штоком
Диаметр поршня D, мм *
Диаметр штока d, мм * Если шток не учитывается, можно оставить 0.	0
Ход цилиндра L, мм *
Рабочее давление, бар (изб.) *
Количество полных циклов в минуту * Один полный цикл = ход выдвижения и ход втягивания.
Количество цилиндров, шт. *	1
Коэффициент запаса * Можно оставить 1, если запас не требуется.	1
Комментарий * Условия работы, серия цилиндра, особенности системы и т. п.

Рассчитать	Очистить лист

Кнопки работают при включённых макросах в Microsoft Word. После заполнения обязательных полей можно нажать «Рассчитать» или выйти из поля ввода — расчёт обновится автоматически.

Сообщение проверки:	—

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

Площадь поршня	—	мм²
Площадь штока	—	мм²
Объём поршневой полости за ход	—	л
Объём штоковой полости за ход	—	л
Потребление за 1 цикл	—	нл/цикл
Потребление в минуту	—	нл/мин
Потребление в час	—	нл/ч
Потребление в час	—	нм³/ч

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА

• Площадь поршня: Sп = π × D² / 4.

• Площадь штока: Sшт = π × d² / 4.

• Поршневая полость: V1 = Sп × L / 1 000 000.

• Штоковая полость: V2 = (Sп − Sшт) × L / 1 000 000.

• Нормальный объём: Vн = V × (P + 1), где P — рабочее давление в бар избыточного давления.

• Для одного полного цикла цилиндра двустороннего действия учитываются ход выдвижения и ход втягивания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Расчёт является предварительным и не учитывает утечки, объём трубопроводов, пневмоаппаратуры, демпфирование, температуру воздуха и фактические потери в системе. Для подбора компрессора, ресивера и пневмоаппаратуры рекомендуется закладывать технический запас.

Порядок работы с файлом

• Откройте файл в Microsoft Word и разрешите выполнение макросов, если документ используется для автоматического расчёта.

• Заполните обязательные поля, отмеченные оранжевой звёздочкой.

• Нажмите «Рассчитать» или выйдите из последнего заполненного поля — значения в блоке результатов обновятся.

• Для удаления введённых данных и результатов нажмите «Очистить лист».