ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033 ИНН 7839478785 КПП 781101001

site@srs-automatic.ru тел. 8-800-600-72-68, +7 812 983-22-68

Калькулятор расчёта пневмоцилиндра

Заказчик:	Дата:
Представитель:	Техзапрос №:

ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОЦИЛИНДРА
Диаметр цилиндра D, мм * Стандартные ISO 15552 / ГОСТ 15608-81: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм.
Диаметр штока d, мм * Стандартные: 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм; типичное d/D = 0,2–0,5.
Ход поршня L, мм * Максимальное перемещение поршня.
Давление P, бар (маном.) * Типовое значение — 6 бар; 1 бар = 0,1 МПа = 100 кПа.	6
Тип конструкции * Двустороннего действия или одностороннего действия с пружиной.	Двустороннего действия
Скорость штока v, м/с * Низкая: 0,05–0,1; средняя: 0,1–0,5; высокая: 0,5–1,5 м/с.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Коэффициент нагрузки η Транспортировка: 0,4–0,5; зажим: 0,6–0,7; статика: 0,7–1,0.	0,5
Масса груза m, кг Для энергии удара. Для точной оценки учитывайте также массу подвижных частей цилиндра.
Коэффициент утечек Kп Новая система: 1,1–1,2; изношенная: 1,3–1,5.	1,2
Циклов в минуту N Полный цикл = выдвижение + втягивание.	10
Усилие пружины Fп, Н Используется для одностороннего цилиндра; для двустороннего можно оставить 0.	0
Pатм, бар Атмосферное давление; стандартное значение 1,013 бар.	1,013

УСТОЙЧИВОСТЬ ШТОКА
Материал штока Модуль упругости используется в проверке по формуле Эйлера.	Сталь 45
Схема закрепления Коэффициент μ: 1,0 / 0,7 / 0,5 / 2,0.	Шарнир-Шарнир (1,0)
Полная длина, мм (0 = авто) При 0 в файле используется оценка 1,3 × ход L; алгоритм автодлины на исходной странице не раскрыт.	0

Рассчитать	Очистить лист

Кнопки работают при включённых макросах в Microsoft Word. После заполнения обязательных полей результат также пересчитывается при выходе из изменённого поля.

Результат проверки:	—

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Теор. сила выдвижения	—	Н
Факт. сила (η)	—	Н
Факт. сила втягивания	—	Н
Подъёмная масса	—	кг

ВОЗДУХОПОТРЕБЛЕНИЕ
Объём поршневой полости	—	л
Расход на цикл (норм.)	—	нл/цикл
Расход выдвижения	—	нл/мин
С утечками (Kп)	—	нл/цикл
Суммарный (N циклов)	—	нл/мин

СКОРОСТИ И ВРЕМЯ
Скорость выдвижения	—	м/с
Скорость втягивания	—	м/с
Время выдвижения	—	с
Время втягивания	—	с

ДЕМПФИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Энергия удара E	—	Дж
Демпфирование	—
Крит. сила Эйлера Fкр	—	Н
Запас устойчивости nу	—

Показать ход расчёта

ХОД РАСЧЁТА
Нажмите «Показать ход расчёта» после заполнения параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результаты являются предварительными и требуют проверки квалифицированным специалистом. Расчёт построен по формулам и структуре исходного калькулятора INNER: силы, расход воздуха с приведением к нормальным условиям, скорости и время, энергия удара и проверка штока по Эйлеру. Порог необходимости регулируемого демпфирования — 0,3 Дж; рекомендуемый запас устойчивости nу ≥ 5.

Источник: https://inner.su/services/raschet-pnevmotsilindra-onlayn-kalkulyator/

Важно: исходная страница указывает, что энергия удара должна учитывать массу груза и подвижных частей цилиндра, но не публикует отдельную формулу оценки массы поршня и штока. В этом файле поле m используется как масса, принимаемая для расчёта энергии; при необходимости введите суммарную перемещаемую массу. Для режима «0 = авто» полной длины штока применена явная оценка 1,3 × L, указанная в файле как реализация калькулятора.