ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25

ОГРН 1137847172033 ИНН 7839478785 КПП 781101001

site@srs-automatic.ru тел. 8-800-600-72-68, +7 812 983-22-68

Калькулятор трубной резьбы

Заказчик:	Дата:
Представитель:	Техзапрос №:

ПАРАМЕТРЫ ПОДБОРА

Стандарт трубной резьбы * Доступны BSPP (G), BSPT (R) и NPT.	BSPP (G) — цилиндрическая
Тип измерения * Наружная: максимальный диаметр; внутренняя: минимальный.	Наружная резьба
Измеренный диаметр, мм * Введите значение по штангенциркулю, например 20,9.
Допустимое отклонение, мм * По умолчанию ±1 мм.	1
Комментарий Дополнительные сведения о соединении или оборудовании.

Рассчитать	Очистить лист

Кнопки работают при включённых макросах в Microsoft Word. Выберите стандарт и тип измерения, укажите измеренный диаметр — результат обновится после нажатия «Рассчитать» или выхода из поля ввода.

Результат проверки:	—

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

Обозначение резьбы	—
Номинальный размер	—	дюйм
Тип и стандарт	—
Наружный диаметр d = D	—	мм
Внутренний диаметр d₁ = D₁	—	мм
Шаг резьбы P	—	мм
Число ниток на дюйм	—	TPI
Отклонение от измерения	—	мм

ПРИНЦИП ПОДБОРА

• Для наружной резьбы измеренный диаметр сравнивается с нормативным наружным диаметром d = D.

• Для внутренней резьбы измеренный диаметр сравнивается с нормативным внутренним диаметром d₁ = D₁.

• Дюймовое обозначение трубной резьбы является условным и не определяется простым делением измерения в миллиметрах на 25,4.

• Калькулятор выбирает ближайший размер в выбранном стандарте и показывает фактическое отклонение от введённого значения.

• BSPP (G) и BSPT (R) имеют профиль 55°, а NPT — профиль 60°; для проверки рекомендуется измерить шаг резьбомером.

• Резьбы BSPT и NPT не являются взаимозаменяемыми, несмотря на одинаковую конусность 1:16.

ПРИМЕЧАНИЕ

Результат является справочным. Износ, покрытие, заусенцы, погрешность штангенциркуля и измерение конической резьбы вне основной плоскости могут изменить фактический размер. Перед изготовлением или заказом ответственной детали проверьте профиль и шаг резьбы калибром или резьбомером.

Источник справочных данных: https://bb-engineering.ru/trubnaya-rezba-tablicy-razmerov-v-mm-i-dyuymah-po-gost/

Порядок работы с файлом

• Откройте файл в Microsoft Word и разрешите выполнение макросов, если документ используется для автоматического расчёта.

• Выберите стандарт и тип измерения, затем укажите диаметр в миллиметрах и допустимое отклонение.

• Нажмите «Рассчитать» или выйдите из поля с диаметром — ближайшее обозначение и справочные параметры обновятся.

• Для удаления введённых данных и результатов нажмите «Очистить лист».