ООО «Синергия-Ресурс»: все для промышленной пневмоавтоматики

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д 25
ОГРН 1137847172033 ИНН 7839478785 КПП 781101001

site@srs-automatic.ru тел. 8-800-600-72-68, +7 812 983-22-68

Калькулятор вакуумной присоски и эжектора

Масса изделия, кг *

Габариты изделия *

Длина, мм:

Ширина, мм:

Высота, мм:

Материал изделия * Выберите элемент.

Другое:

Тип поверхности *

Ориентация при захвате *

Характер перемещения *

Ограничения по расположению присосок (необязательное поле)

Параметры вакуумной системы (для подбора присосок и эжектора)

Система вакуума *

Доступное давление сжатого воздуха, бар *

Подсказка:

Обычно рабочее давление составляет 4–6 бар. Если не уверены — можно оставить пустым.

Уровень вакуума, если есть ограничения (%) *

Предполагаемое время вакуумирования (t), с *

Количество присосок *

Диаметр шланга (d), мм *

Длина шланга (L), м *